{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Общее","АРМ","ПО"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Общее","index":0,"n_rows":5,"n_cols":61,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,8],[2,31,2,34],[2,9,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,26],[2,27,2,30],[2,57,2,60],[2,35,2,38],[2,39,2,42],[2,43,2,44],[2,45,2,48],[2,49,2,50],[2,51,2,56]]}
["{Владелец}","{Объект}","{Наименование}","{Категория}","{Класс}","{Поставщик}","{Контакт ИТ}","{Контакт АСУТП}","{Дата}","{Оборудование}","{КолвоО}","{Протокол}","{Назнач}","{Оборудование УД}","{НазначУД}","{ОбщХост}","{КолХостИзвн}","{КолвоПольз}","{КолвоПользвВнешн}","{ОбщПользвИзвне}","{ПользИзвнеОдновр}","{Стат}","{Частн}","{Подсеть}","{БП}","{РаспУЗЛ}","{ИЗО}","{ПроизвК1}","{НаимК1}","{ОСК1}","{колвоК1}","{ПроизвК2}","{НаимК2}","{ОСК2}","{колвоК2}","{ПроизвК3}","{НаимК3}","{ОСК3}","{колвоК3}","{ДМЗ}","{МЭ}","{VL}","{ЗащСВ}","{Внутр}","{Внеш}","{УдКорп}","{УдКорп}","{УдКорп}","{УдКорп}","{УдКорп}","{УдКорп}","{Матрица}","{АнтиВ}","{ВнешнНос}","{ОПС}","{МЭ}","{Пломб}","{КЗ}","{СКУД}","{СКУД}","{СКУД}"]
["Владелец технологического процесса АСУ ТП (ОГ, СП ОГ)","Производственный объект","Наименование АСУ ТП","Категория объекта в соответствии с 256-ФЗ","Класс защищенности по требованиям защиты информации","Поставщик и разработчик рабочего проекта","Контакт ИТ","Контакт АСУ ТП","Дата последней корректировки","Оборудование","Количество","Протокол","Назначение","Оборудование удаленного доступа","Назначение удаленного доступа","Общее количество адресуемых хостов (IР-адресов)","Количество хостов (IP-адресов), к которым необходим доступ извне ТС","Количество одновременных пользователей внутри ТС","Количество одновременных пользователей внутри ТС, требующих доступ к внешним ресурсам","Общее количество пользователей снаружи ТС, требующих доступ к ресурсам ТС","Количество одновременных пользователей снаружи ТС, требующих доступ к ресурсам ТС","IP-адресация: DHCP, статическая, частные адреса (192.168.х.х, 10.xx.xx.xx), публичные адреса (х.х.х.х) (отметить все, что имеет отношение)","Частные/публичные адреса","Подсеть","Использование беспроводных коммуникаций","Расположение узлов сети за пределами контролируемой зоны","Узлы АСУ ТП находятся в изолированном сегменте сети","Производитель\n(вендор)\n","Наименование (тип, версия)","Операционная система (тип, версия)","Контроллеры (тип, количество)","Производитель\n(вендор)\n","Наименование (тип, версия)","Операционная система (тип, версия)","Контроллеры (тип, количество)","Производитель\n(вендор)\n","Наименование (тип, версия)","Операционная система (тип, версия)","Контроллеры (тип, количество)","ДМ3","МЭ","VLAN","защита каналов связи ","Внутренняя","Внешняя (третья стороны)","Из корпоративной ЛВС","Посредством коммутируемого модемного соединения","Из сети Интернет","Посредством модема, напрямую подключенного к технологическому узлу","К приложениям в корпоративной сети (учетные системы ОГ, системы контроля качества, бизнес-приложения)","Интернет-ресурсы","Матрица доступа (роли пользователей)","Антивирусное ПО","Контроль подключения внешних носителей","Ограничение программной среды","Межсетевой экран","Пломбирование","Наличие периметра безопасности","Контроль доступа в операторную (СКУД, СОТ)","Контроль доступа в серверную (СКУД, СОТ)","Контроль доступа в контроллерную (СКУД, СОТ)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Наличие интерфейсов технологической сети АСУ ТП с корпоративной ЛВС (если имеются - указать количество, тип, протокол, назначение)",null,null,null,"Наличие удаленного доступа извне периметра технологической сети АСУ ТП (если имеется - указать назначение)",null,"Технологическая сеть",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Контроллер 1",null,null,null,"Контроллер 2",null,null,null,"Контроллер 3",null,null,null,"Решения по сетевой безопасности ",null,null,null,"Поддержка и обслуживание средств сетевой безопасности",null,"Требования к наличию удаленного доступа",null,null,null,"Требования по доступу к внешним ресурсам изнутри ТС",null," Защита   конечных точек",null,null,null,null,null,"Организация физической защиты"]
["АО «СамараСигма», 44311, Россия, г. Самара, Кирова проспект, д. 50. Тел. +7 846 333 33 33","Узел связи п.Березки","АСУ ТП 1","Третья категория","К3"," -","Петров","Иванов",{"$f":"TODAY()","v":"2023-09-28"},"Cisco Catalyst 2960-S",1,"OPC","Передача технологической информации, удаленное администрирование","Cisco Catalyst 2960-S","Удаленное администрирование",6,6,3,3,32,3,"Статическая","Частные адреса","10.214.198.64/27\n192.168.176.0/24\n192.168.1.0/68","Нет","Нет","Да",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Не применяется","Check Point","VLAN28","IPSec VPN","Нет","ООО ИК «Сибинтек»","Регламентируется документом АО \"Самаранефтегаз\" \"Регламент предоставления доступа к ИС\"","Не требуется","Не требуется","Не требуется","Не требуется","Не требуется","Отсутствует. В АСУ ТП осуществляется на системном (встроенными механизмами разграничения прав доступа ОС) и прикладном уровне - встроенными механизмами разграничения прав доступа SCADA. В ОС на АРМ работа технологического персонала осуществляется под общей УЗ c правами администратора. В прикладном программном обеспечении используются персонифицированные УЗ с разграничением по ролям сервисного, технологического и оперативного персонала","Kaspersky Security for Windows server 11","Не осуществляется","Реализовано средствами ОС и ППО","Check Point","Не регламентировано. Осуществляется путем пломбирования крышки корпусов серверов, которые опечатываются самоклеящимися номерными пломбами","Доступ на территорию осуществляется через ворота. Ворота запираются на ключ. КПП отсутствует\nПо периметру Административного здания установлено ограждение из металлических профлистов ","Не осуществляется","Не осуществляется","Не осуществляется"]
["АО «СамараСигма», 44311, Россия, г. Самара, Кирова проспект, д. 50. Тел. +7 846 333 33 34","Узел связи г.Дубки","АСУ ТП 2","Объект не категорирован","К3"," -","Петров","Иванов",{"$f":"TODAY()","v":"2023-09-28"},"Cisco Catalyst 2960-S",1,"OPC","Передача технологической информации, удаленное администрирование","Cisco Catalyst 2960-S","Удаленное администрирование",6,6,3,3,32,3,"Статическая","Частные адреса","10.214.198.128/27\n192.168.176.0/23\n192.168.0.0/24","Нет","Нет","Да",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Не применяется","Check Point","VLAN28","IPSec VPN","Нет","ООО ИК «Сибинтек»","Регламентируется документом АО \"Самаранефтегаз\" \"Регламент предоставления доступа к ИС\"","Не требуется","Не требуется","Не требуется","Не требуется","Не требуется","Отсутствует. В АСУ ТП осуществляется на системном (управление контроллером домена) и прикладном уровне - встроенными механизмами разграничения прав доступа SCADA.\nВ прикладном программном обеспечении используются персонифицированные УЗ с разграничением по ролям административного, технологического и оперативного персонала","Kaspersky Security for Windows server 11","Не осуществляется","Реализовано средствами ОС и ППО","Check Point","Не регламентировано. Осуществляется путем пломбирования крышки корпусов серверов, которые опечатываются самоклеящимися номерными пломбами","КПП отсутствуют. По периметру производственной площадки УПСВ «Боровка» установлено ограждение из металлических сетчатых секций с верхним дополнительным ограждением АКЛ «Егоза»","Не осуществляется","Не осуществляется","Не осуществляется"]

{"sheet":"АРМ","index":1,"n_rows":5,"n_cols":20,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,2,7],[2,8,2,11],[2,12,2,15],[2,16,2,19]]}
["{ПроизвА1}","{НаимА1}","{ОСА1}","{КолвоА1}","{ПроизвА2}","{НаимА2}","{ОСА2}","{КолвоА2}","{ПроизвА3}","{НаимА3}","{ОСА3}","{КолвоА3}","{ПроизвА4}","{НаимА4}","{ОСА4}","{КолвоА4}","{ПроизвА5}","{НаимА5}","{ОСА5}","{КолвоА5}"]
["Производитель\n(вендор)\n","Наименование (тип, версия)","Операционная система (тип, версия)","Кол-во","Производитель\n(вендор)\n","Наименование (тип, версия)","Операционная система (тип, версия)","Кол-во","Производитель\n(вендор)\n","Наименование (тип, версия)","Операционная система (тип, версия)","Кол-во","Производитель\n(вендор)\n","Наименование (тип, версия)","Операционная система (тип, версия)","Кол-во","Производитель\n(вендор)\n","Наименование (тип, версия)","Операционная система (тип, версия)","Кол-во"]
["АРМ 1",null,null,null,"АРМ 2",null,null,null,"АРМ 3",null,null,null,"АРМ 4",null,null,null,"АРМ 5"]
["HP","Сервер (HP Proliant DL380p G8)","Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, Версия 6.3.9600 Сборка 9600",2," -","Виртуальный сервер (Hyper-V)","Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard,\nВерсия 6.3.9600\nСборка 9600",1,"HP","Система хранения данных (HP MSA 2040)"," -",1]
["HP","Сервер (HP Proliant DL380p G8)","Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, Версия 6.3.9600 Сборка 9600",2," -","Виртуальный сервер (Hyper-V)","Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard,\nВерсия 6.3.9600\nСборка 9600",1,"HP","Система хранения данных (HP MSA 2040)"," -",1]

{"sheet":"ПО","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,5],[2,6,2,8]]}
["{Серв}","{SC}","{OPC}","{Инж}","{СервТерм}","{Друг}","{МЭ}","{Комм}","{VL}"]
["Сервер управления","SCADA","ОРС сервер","Инженерная станция","Сервер терминального доступа","Другое","МЭ","коммутаторы","VLAN"]
["Приложения",null,null,null,null,null,"Организация сетевой инфраструктуры"]
["Отсутствует","Телескоп + верс 4","Отсутствует","Отсутствует","Отсутствует","Диспетчер Hyper-V, Microsoft SQL Server 2008","Check Point","Cisco Catalyst 2960-S - 1 шт.","VLAN28"]
["Отсутствует","Телескоп + верс 4","Отсутствует","Отсутствует","Отсутствует","Диспетчер Hyper-V, Microsoft SQL Server 2008","Check Point","Cisco Catalyst 2960-S - 1 шт.","VLAN28"]